Sucha Beskidzka, dnia 31.03.2023 r.

WE.272.15.2023

**Wszyscy zainteresowania**

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia pn. Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do treści specyfikacji warunków zamówienia i zmienia treść załącznika nr 2.

**Pytanie nr 1**

Z uwagi na zagrożenie na jakie Zamawiający naraża się przez brak opisania wymagań dotyczących parametrów jakościowych narzędzi jak i brak wymagania przedmiotowych środków dowodowych w pozycji 7 - "Ręczne przyrządy pomiarowe", wskazujemy, iż korzystniejszym rozwiązaniem dla zamawiającego byłoby wymaganie do oferty przedłożenia przez Wykonawców wykazu propozycji modelowej tj. wskazania min. producenta i modelu narzędzi oferowanych. Dodatkowo, ubogie opisy wskazane aktualnie przez zamawiającego pozwalają̨ na zaoferowanie narzędzi o niskiej jakości, prosimy o zaakceptowanie poniższego opisu wymagań́ dla pozycji 7 jako aktualnie obowiązującego i zastępującego poprzednie wymogi OPZ.

**W przypadku akceptacji poniższego opisu prosimy o zmianę̨ terminu składania ofert na dzień 03.04.2023 w celu przygotowania ofert zgodnie z nowym opisem.**

,,Ręczne przyrządy pomiarowe

- suwmiarki noniuszowej wykonane ze stali nierdzewnej, hartowanej 10 szt.

-suwmiarka elektroniczna, stal nierdzewna LCD 150 mm., dokładność́ pomiarowa +/- 0,03, powtarzalność 0,01 mm. 10 szt.

- mikrometr zewnętrzny 0-25 mm., dokładność pomiarowa ± 0.01 mm., DIN 863 - 10 szt.

- mikrometr wewnętrzny 5-30 mm., rozdzielczość́: 0,01 mm., błąd maksymalny: 0,01 mm - 5 szt.

- mikrometr wewnętrzny 25-50 mm., odczyt 0,01 mm., tolerancja 6 μm -3 szt.

- mikrometr elektroniczny 0-25 mm., rozdzielczość́: 0,001 mm., dokładność́: ±0,002 mm - 5 szt.

- mikrometr elektroniczny 25-50 mm., rozdzielczość́: 0,001 mm., dokładność́: ±0,004 mm - 3szt.

- kątomierz uniwersalny z lupą, ze stali nierdzewnej, z noniuszem o rozdzielczości 1/12° - 5 szt.

- czujnik zegarowy z końcówkami i statyw magnetyczny, podziałka 0,01 mm., min. 22 końcówki do czujnika zegarowego - 3 szt

- średnicówka zegarowa 50-160 dwupunktowa z dokładnością̨ 0,01 mm., zakres pomiarowy czujnika zegarowego - 0- 3 mm - 1 szt

- sprawdzian średnicowy nastawny (średnicówki teleskopowe) wykonane z hartowanej stali - 1 szt

- statyw magnetyczny duża siła przyciągania min. 70 kg., zapewnia stabilne i pewne połączenie- 1 szt.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że wyraża zgodę na zmianę opisu przedmiotu zamówienia. **Od dnia 31.03.2023 r. opis przedmiotu zamówienia w pozycji nr 7 otrzymuje brzmienie:**

,,Ręczne przyrządy pomiarowe

- suwmiarki noniuszowej wykonane ze stali nierdzewnej, hartowanej 10 szt.

-suwmiarka elektroniczna, stal nierdzewna LCD 150 mm., dokładność́ pomiarowa +/- 0,03, powtarzalność 0,01 mm. 10 szt.

- mikrometr zewnętrzny 0-25 mm., dokładność pomiarowa ± 0.01 mm., DIN 863 - 10 szt.

- mikrometr wewnętrzny 5-30 mm., rozdzielczość́: 0,01 mm., błąd maksymalny: 0,01 mm - 5 szt.

- mikrometr wewnętrzny 25-50 mm., odczyt 0,01 mm., tolerancja 6 μm -3 szt.

- mikrometr elektroniczny 0-25 mm., rozdzielczość́: 0,001 mm., dokładność́: ±0,002 mm - 5 szt.

- mikrometr elektroniczny 25-50 mm., rozdzielczość́: 0,001 mm., dokładność́: ±0,004 mm - 3szt.

- kątomierz uniwersalny z lupą, ze stali nierdzewnej, z noniuszem o rozdzielczości 1/12° - 5 szt.

- czujnik zegarowy z końcówkami i statyw magnetyczny, podziałka 0,01 mm., min. 22 końcówki do czujnika zegarowego - 3 szt

- średnicówka zegarowa 50-160 dwupunktowa z dokładnością̨ 0,01 mm., zakres pomiarowy czujnika zegarowego - 0- 3 mm - 1 szt

- sprawdzian średnicowy nastawny (średnicówki teleskopowe) wykonane z hartowanej stali - 1 szt

- statyw magnetyczny duża siła przyciągania min. 70 kg., zapewnia stabilne i pewne połączenie- 1 szt.”

**Wykonawca ma obowiązek w załączniku nr 2 w pozycji nr 7 podać specyfikację oferowanych pozycji z podaniem nazw handlowych i ilości. Detale zamówienia do uzgodnienia na etapie realizacji.**

Niniejsze zmiany stanowią integralną część treści specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający udostępnia od dnia 31.03.2023 r. zaktualizowany opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 2 z dnia 31.03.2023 r. **Termin składania ofert został wydłużony odpowiednio do dnia 03.04.2023 r. (składanie ofert 09.00/ otwarcie ofert 09.30). Termin związania ofertą został wydłużony do dnia 02.05.2023 r.** W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w tym zakresie. Wykonawcy obowiązani są uwzględnić treść niniejszych wyjaśnień w treści specyfikacji warunków zamówienia. Pozostałe zapisy bez zmian.

Z poważaniem

Józef Bałos

Starosta Suski